Back To Index << Back To Templates

# Template Serienmessungs-Werte Entry

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.103 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit ab | 2021‑01‑28 14:58:40 Andere Versionen mit dieser Id: SerienmessungsWerteEntry vom 2021‑01‑28 14:58:41 SerienmessungsWerteEntry vom 2021‑01‑28 14:58:39 SerienmessungsWerteEntry vom 2020‑06‑02 08:05:24
Status | Annuliert | Versions-Label |
Name | SerienmessungsWerteEntry | Bezeichnung | Serienmessungs-Werte Entry
Beschreibung
Das Serienmessungs-Werte Entry dokumentiert die kontinuierlichen Messwerte in einem SLIST_PQ Datentyp. Dieses Element ist Teil einer Serienmessungs-Gruppe Entry neben der zeitliche Komponente (Start und Zeitraum zwischen den Messungen) der kontinuierlichen Messung. Wenn die Serienmessung von einem IEEE 11073 kompatiblen Gerät empfangen wird, sind die Messungen im Real Time Sample Array (RTSA) metric objects zu finden.
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.103
Klassifikation | CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.103 Serienmessungs-Werte Entry (2020‑06‑02 08:05:24) ref at-cda-bbr-
Beispiel |
Beispiel
<hl7:ClinicalDocument> :: <cda:observation classCode="OBSCOR" moodCode="EVN"> <!-- This templateId indicates conformance to the PHM Measurement Waveform Observation.--> <cda:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.36" extension="2015-08-17"/> <!-- This duplication of the code element is a necessary side effect of allowing this template to be ported into a C-CDA. --> <cda:code code="8867-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="HEART RATE"> <!-- The IEEE 11073 10101 reference identifier is MDC_PULS_OXIM_PULS_RATE. --> <cda:translation code="149530" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_PULS_OXIM_PULS_RATE: Pulse rate"/> </cda:code> <cda:text> <!-- This reference identifies content in human readable formatted text--> <hl7:reference value="#PulseOx_PulseRate_data"/> </cda:text> <cda:statusCode code="completed"/> <cda:value xsi:type="SLIST_PQ"> <cda:origin value="0" unit="1"/> <cda:scale value="1" unit="1"/> <cda:digits>44 42 42 41 40 40 39 38 36 35 34 35 35 34 35 35 36 36 35 36</cda:digits> </cda:value> </cda:observation> :: </hl7:ClinicalDocument>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:observation |  |  |  |  |
@classCode | cs | 1 … 1 | F | OBSCOR
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | EVN
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | HL7 Austria - Serienmessungs-Werte Entry |
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.103
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | PHM Measurement Waveform Observation |
@root | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.36
@extension | st | 1 … 1 | F | 2015-08-17
hl7:code | CD.IPS | 1 … 1 | M | Code des Serienmessungs-Wertes, kopiert vom darüberliegenden Serienmessung Entry oder Serienmessung Vitalparameter Entry. Die Art des angegebenen Vitalparameters (Puls, Blutdruck systolisch, etc.) wird codiert in diesem Element angegeben. Die Angabe der Art des Vitalparameters bestimmt auch die möglichen Einheiten des Werts. Verweis auf speziellen Implementierungsleitfaden: Welche der Vitalparameterarten angegeben werden müssen bzw. sollen, kann im jeweiligen speziellen Implementierungsleitfaden eingeschränkt werden. |
| Constraint | Muss mit Code darüberliegenden "Serienmessung Entry" oder "Serienmessung Vitalparameter Entry" übereinstimmen.
hl7:originalText | ED | 1 … 1 | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Textbereich, in dem die Vitalparameterart beschrieben ist (ohne zusätzliche Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc). |
hl7:reference | TEL | 1 … 1 | M |  |
@value | st | 1 … 1 | R |
hl7:translation | CD | 1 … 1 | M | Hier wird die verpflichtende Übersetzung des Codes als MDC-Code bereitgestellt. |
@code |  | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24
@codeSystemName | st | 1 … 1 | F | MDC
@displayName |  | 1 … 1 | R |
hl7:translation | CD | 0 … * |  | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. |
@code | cs | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | R |
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  |
ips:designation | ST | 0 … * |  | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. |
@language | cs | 1 … 1 | R |
hl7:text | ED | 1 … 1 | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der der gegebene Vitalparameter narrativ beschrieben ist (mit zusätzlichen Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc). |
hl7:reference | TEL | 1 … 1 | M |  |
hl7:statusCode | CS | 1 … 1 | M |  |
@code | CONF | 1 … 1 | F | completed
hl7:value | SLIST_PQ | 0 … 1 |  |  |
hl7:origin | PQ | 1 … 1 | M |  |
@value | real | 1 … 1 | R |
@unit | cs | 0 … 1 |  |
hl7:scale | PQ | 1 … 1 | M |  |
@value | real | 1 … 1 | R |
@unit | cs | 0 … 1 |  |
hl7:digits | list_int | 1 … 1 | M |  |