Back To Index << Back To Templates

# Template Participant Body

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit ab | 2021‑02‑19 13:35:21 Andere Versionen mit dieser Id: atcdabbr_other_ParticipantBody vom 2021‑06‑28 14:00:23 atcdabbr_other_ParticipantBody vom 2019‑04‑03 12:08:16
Status | Aktiv | Versions-Label | 1.0.0+20210219
Name | atcdabbr_other_ParticipantBody | Bezeichnung | Participant Body
Klassifikation | Template-Typ nicht spezifiziert
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 3 Templates
Benutzt | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 | Containment | Address Compilation (1.0.1+20230717) | DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.815 | Containment | CDA Device SDTC | DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.813 | Containment | CDA PlayingEntity SDTC | DYNAMIC
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 Participant Body (2019‑04‑03 12:08:16) ref at-cda-bbr- Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.821 CDA Participant (Body) SDTC (2005‑09‑07) ref ad1bbr- Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.321 CDA Participant (Body) (2005‑09‑07) ref ad1bbr-
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
@typeCode | cs | 1 … 1 | R |
| CONF |
Der Wert von @typeCode MUSS gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10901 ParticipationType (DYNAMIC)
@contextControlCode | cs | 0 … 1 | F | OP
hl7:time | IVL_TS | 0 … 1 |  |  |
hl7:awarenessCode | CE | 0 … 1 |  |  |
| CONF |
Der Wert von @code MUSS gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10310 TargetAwareness (DYNAMIC)
hl7:participantRole |  | 1 … 1 | R |  |
@classCode | cs | 0 … 1 | F | ROL
hl7:id | II | 0 … * |  |  |
hl7:code | CE | 0 … 1 |  |  |
| CONF |
MUSS aus der Konzeptdomäne "RoleCode" gewählt werden
hl7:addr | AD | 0 … 1 |  | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 Address Compilation (DYNAMIC) |
hl7:telecom | TEL.AT | 0 … * | R | Optionale Kontaktdaten. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen. |
@value | st | 1 … 1 | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. tel:+43.1.1234567 Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“ Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“
@use | set_cs | 0 … 1 |  | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, …), z.B. WP Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“
| Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.
Auswahl | 0 … 1 |  | Elemente in der Auswahl: hl7:playingDevice welches enthält Template 2.16.840.1.113883.10.12.815 CDA Device SDTC (DYNAMIC) hl7:playingEntity welches enthält Template 2.16.840.1.113883.10.12.813 CDA PlayingEntity SDTC (DYNAMIC)
hl7:playingDevice |  |  |  | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.815 CDA Device SDTC (DYNAMIC) |
hl7:playingEntity |  |  |  | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.813 CDA PlayingEntity SDTC (DYNAMIC) |
hl7:scopingEntity |  | 0 … 1 |  |  |
@classCode | cs | 0 … 1 | F | ENT
@determinerCode | cs | 0 … 1 | F | INSTANCE
hl7:id | II | 0 … * |  |  |
hl7:code | CE | 0 … 1 |  |  |
| CONF |
Der Wert von @code MUSS gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16040 EntityCode (DYNAMIC)
hl7:desc | ED | 0 … 1 |  |  |