Back To Index << Back To Templates

# Template Device Measurement Range Observation

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit ab | 2021‑02‑18 13:27:41
Status | Aktiv | Versions-Label | 1.1.0+20210218
Name | atcdabbr_entry_DeviceMeasurementRangeObservation | Bezeichnung | Device Measurement Range Observation
Beschreibung
Die Device Measurement Range Observation kann mit einem oder mehreren Elementen in einem Device Information Organizer vorhanden sein. Der Messbereich oder die Messspanne einer Messung sagt aus, in welchem Bereich ein Messwert liegen kann, um noch vom Gerät gemessen werden zu können. Beispielsweise kann der Messbereich eines Thermometers zwischen 0 und 100 Grad Celsius liegen. Der Messbereich wird hier in den Einheiten der Messgröße angegeben und weil ein Gerät mehr als nur eine Messgröße messen kann, können mehrere Device Measurement Range Observation-Elemente existieren. Wenn das Gerät die Daten über den Messbereich oder die anderen Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder über andere Wege eingetragen werden.
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90
Klassifikation | CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 1 Transaction und 5 Templates, Benutzt 0 Templates
Benutzt von | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
elgatgd-transaction-15 | Transaktion | Telemonitoring Episodenbericht (v1) | 2020‑06‑05 08:16:29
1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 | Containment | Device Information Organizer (1.1.1+20210831) | 2021‑08‑31 13:26:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.82 |  | Verwendete Geräte - kodiert (1.0.1) | 2026‑01‑14 09:20:18
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.3.0+20210622) | 2021‑04‑22 06:24:14
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.2.0+20210304) | 2021‑02‑11 09:01:26
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (2020) | 2018‑07‑18 16:07:16
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 Device Measurement Range Observation (2020‑02‑19 18:08:20) ref at-cda-bbr-
Beispiel |
Beispiel
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"> <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.90"/> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.5" extension="2015-08-17"/> <hl7:code code="67198" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ATTR_NU_RANGE_MSMT: Measurement range"> <cda:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/> <designation language="cs">designation</designation> </hl7:code> <hl7:text> <hl7:reference value="value"/> </hl7:text> <!-- choice: 1..1 element hl7:value[@xsi:type='IVL_PQ'] element hl7:value[@xsi:type='ST'] --> </hl7:observation>
Beispiel |
Beispiel
<observation classCode="OBS" moodCode="DEF"> <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.5" extension="2015-08-17"/> <code code="67198" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ATTR_NU_RANGE_MSMT: Measurement range"/> <text> <!-- Hier wird auf den Text referenziert welcher den Messbereich der Messung beschreibt.--> <reference value="#device1measRange"/> </text> <!-- Für Werte welche nicht mit Zahlen ausgedrückt werden können kann einfach ST verwendet werden. Beispielsweise für Messung des Wohlbefindens wird der Messbereich wie folgt angegeben: <value xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ST"> Gerät kann zwischen den drei Zuständen Gut, Gemischt und Schlecht abfragen.</value>--> <value xsi:type="IVL_PQ"> <low value="0.5" unit="%"/> <high value="100" unit="%"/> </value></observation>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:observation |  |  |  |  |
@classCode | cs | 1 … 1 | F | OBS
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | DEF
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | HL7 Austria - Device Measurement Range Observation |
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | Device Measurement Range Observation |
@root | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.5
@extension | st | 1 … 1 | F | 2015-08-17
hl7:code | CD.IPS | 1 … 1 | M |  |
@code | cs | 1 … 1 | F | 67198
@codeSystem | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24
@codeSystemName | st | 1 … 1 | F | MDC
@displayName | st | 1 … 1 | F | MDC_ATTR_NU_RANGE_MSMT: Measurement range
hl7:translation | CD | 0 … * |  | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. |
@code | cs | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | R |
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  |
ips:designation | ST | 0 … * |  | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. |
@language | cs | 1 … 1 | R |
hl7:text |  | 1 … 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Genauigkeit der Messung beschreibt. |
hl7:reference |  | 1 … 1 | M |  |
@value | st | 1 … 1 | R |
Auswahl | 1 … 1 |  | Elemente in der Auswahl: hl7:value[@xsi:type='IVL_PQ'] hl7:value[@xsi:type='ST']
hl7:value | IVL_PQ | 0 … 1 | R |  |
wo [@xsi:type='IVL_PQ'] |
@xsi:type |  | 1 … 1 | F | IVL_PQ
hl7:low | IVXB_PQ | 1 … 1 | M |  |
@value | real | 1 … 1 | R |
@unit | cs | 1 … 1 | R | Es MUSS die „case sensitive“ Variante (c/s) der maschinenlesbaren Form des UCUM verwendet werden.
hl7:high | IVXB_PQ | 1 … 1 | M |  |
@value | real | 1 … 1 | R |
@unit | cs | 1 … 1 | R | Es MUSS die „case sensitive“ Variante (c/s) der maschinenlesbaren Form des UCUM verwendet werden.
hl7:value | ST | 0 … 1 | R |  |
wo [@xsi:type='ST'] |
@xsi:type |  | 1 … 1 | F | ST