Back To Index << Back To Templates

# Template Author (Body) PS

Id | 1.2.40.0.34.11.13.3.16 | Gültigkeit ab | 2017‑08‑05 19:04:45
Status | Entwurf | Versions-Label |
Name | AuthorBody_PS | Bezeichnung | Author (Body) PS
Beschreibung
Der Autor (author) ist der Verfasser bzw. geistige Urheber eines bestimmten Inhalts. In der Regel ist das eine Person oder mehrere Personen, es kann aber auch ein "Gerät" - ein Programm oder Software den Inhalt automatisiert erstellen. Element für Sections und Entries.
Klassifikation | CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 0 Transactions und 3 Templates, Benutzt 1 Template
Benutzt von | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
1.2.40.0.34.11.13.3.8 | Containment | ELGA Medical Device (0.1) | 2017‑02‑26 11:17:52
1.2.40.0.34.777.3.10.15 |  | aktive Medizinprodukte (0.1) | 2020‑05‑27 09:19:31
1.2.40.0.34.777.3.10.15 |  | aktive Medizinprodukte (0.1) | 2019‑02‑28 10:04:47
Benutzt | als | Name | Version
1.2.40.0.34.11.90001 | Inklusion | PersonElements | DYNAMIC
Beziehung | Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.318 CDA Author (Body) (2005‑09‑07) ref ad1bbr-
Beispiel |
Beispiel
<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="20180102095905"/> <assignedAuthor> <id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/> <code code="--code--" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111"/> <addr>addr</addr> <telecom value="tel:+1-12345678"/> <assignedPerson> <name> <prefix qualifier="AC">Univ.-Prof. Dr.</prefix> <given>Isabella</given> <family>Stern</family> </name> </assignedPerson> <representedOrganization> <id root="1.2.40.0.34.99.3.2.1044556" assigningAuthorityName="GDA Index"/> <id root="1.2.40.0.34.3.1" extension="12345"/> <name>Krankenhaus Zwettl</name> </representedOrganization> </assignedAuthor></author>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | AUT
@contextControlCode | cs | 0 … 1 | F | OP
hl7:time | TS | 1 … 1 | R |  |
hl7:assignedAuthor |  | 1 … 1 | R |  |
@classCode | cs | 0 … 1 | F | ASSIGNED
hl7:id | II | 1 … * | R |  |
hl7:code | CE | 0 … 1 | R |  |
| CONF |
Der Wert von @code MUSS gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.6 ELGA_AuthorSpeciality (DYNAMIC)
hl7:addr | AD | 0 … * |  |  |
hl7:telecom | TEL | 0 … * |  |  |
Auswahl | 1 … 1 |  | Elemente in der Auswahl: hl7:assignedPerson hl7:assignedAuthoringDevice
hl7:assignedPerson |  | 0 … 1 | R |  |
| Beispiel | <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <prefix qualifier="AC">Univ.-Prof. Dr.</prefix> <given>Isabella</given> <family>Stern</family> </name></assignedPerson>
Eingefügt | 1 … 1 | M | von 1.2.40.0.34.11.90001 PersonElements (DYNAMIC)
@classCode | cs | 0 … 1 | F | PSN
@determinerCode | cs | 0 … 1 | F | INSTANCE
hl7:name | PN | 1 … 1 | M | Name der Person Für den Namen ist verpflichtend Granularitätsstufe 2 („strukturierte Angabe des Namens‘‘) anzuwenden! Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Namen-Elemente von Personen PN“ zu befolgen. |
hl7:assignedAuthoringDevice |  | 0 … 1 | R |  |
@classCode | cs | 0 … 1 | F | DEV
@determinerCode | cs | 0 … 1 | F | INSTANCE
| Beispiel | <assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> <manufacturerModelName>xxx</manufacturerModelName> <softwareName>yyy</softwareName></assignedAuthoringDevice>
hl7:manufacturerModelName | SC | 1 … 1 | R | Hersteller des Gerätes bzw des Programmes oder der Software. |
hl7:softwareName | SC | 1 … 1 | R | Bezeichnung und Version des Gerätes bzw des Programmes oder der Software. |
hl7:representedOrganization |  | 1 … 1 | M | Organisation, in deren Auftrag und Verantwortlichkeit der Inhalt erstellt wurde |
@classCode | cs | 0 … 1 | F | ORG
@determinerCode | cs | 0 … 1 | F | INSTANCE
| Beispiel | <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <id root="1.2.40.0.34.3.1" extension="12345"/> <name>Krankenhaus Zwettl</name></representedOrganization>
hl7:id | II | 1 … * | M |  |
hl7:name | ON | 1 … 1 | M |  |
hl7:telecom | TEL | 0 … * |  |  |
hl7:addr | AD | 0 … 1 |  |  |