Back To Index << Back To Templates

# Template Device Information Organizer

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit ab | 2021‑08‑31 13:26:17
Status | Entwurf | Versions-Label | 1.1.1+20210831
Name | atcdabbr_entry_DeviceInformationOrganizer | Bezeichnung | Device Information Organizer
Beschreibung
Der Device Information Organizer kodiert Informationen über die Identität und beinhaltet die Eigenschaften des verwendeten Gerätes. Ein Organizer-Element steht immer nur für ein verwendetes Gerät. Mindestens eine eindeutige ID, die Klassifizierung und der Name (samt Hersteller) des Gerätes sind für jedes verwendete Gerät anzugeben. Diese verpflichtenden Informationen befinden sich im Device Product Instance Template. Die weiteren Eigenschaften können in 17 verschiedenen "component"-Elementen dokumentiert werden. 13 der 17 Elemente können maximal einmal im "Organizer" vorkommen. Darunter sind die Elemente Firmware, GMDN (Global Medical Device Nomenclature - Medizinproduktregister), Hardwareversion, Hersteller, Modellnummer, Teilenummer, Softwarerevision, unspezifizierte Information, Seriennummer, Regulierungsstatus, PCHA (Personal Connected Healthcare Alliance) Version, Zeitsynchronisierung und Protokoll. Genauigkeit, Aufnahmefrequenz, Messauflösung und Messbereich sind Elemente, welche zusätzlich auch mehrmals in einem jeweils eigenen "component"-Element vorkommen können. Wenn das Gerät die Daten über die Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder über andere Wege eingetragen werden.
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73
Klassifikation | CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 1 Transaction und 4 Templates, Benutzt 18 Templates
Benutzt von | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
elgatgd-transaction-15 | Transaktion | Telemonitoring Episodenbericht (v1) | 2020‑06‑05 08:16:29
1.2.40.0.34.6.0.11.2.82 | Containment | Verwendete Geräte - kodiert (1.0.1) | 2026‑01‑14 09:20:18
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.3.0+20210622) | 2021‑04‑22 06:24:14
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.2.0+20210304) | 2021‑02‑11 09:01:26
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (2020) | 2018‑07‑18 16:07:16
Benutzt | als | Name | Version
1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 | Containment | Device Product Instance Template (1.1.1+20220824) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.74 | Containment | Device Firmware Revision Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.75 | Containment | Device GMDN Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.76 | Containment | Device Hardware Revision Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.77 | Containment | Device Manufacturer Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.78 | Containment | Device Model Number Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.79 | Containment | Device Part Number Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.80 | Containment | Device Software Revison Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.81 | Containment | Device Specification Unspecified Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.82 | Containment | Device Serial Number Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.83 | Containment | Device Regulation Status Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.84 | Containment | Device PCHA Version Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.85 | Containment | Device Time Synchronization Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.86 | Containment | Device Protocol Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.87 | Containment | Device Accuracy Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.88 | Containment | Device Sampling Frequency Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.89 | Containment | Device Resolution Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 | Containment | Device Measurement Range Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 Device Information Organizer (2020‑10‑07 13:54:54) ref at-cda-bbr- Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 Device Information Organizer (2019‑02‑28 10:41:30) ref at-cda-bbr-
Beispiel |
Strukturbeispiel
<organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN"> <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.73"/> <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.4" extension="2015-08-17"/> <id root="2.25" extension="urn:uuid:9F3DABA8-025F-490D-AAE1-C1E80A8A3DE0" assigningAuthorityName="HerzMobil Tirol"/> <!-- Optional kann ein Code verwendet werden, welche die Kategorie der Geräte spezifiziert. <code code="123232" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.123" displayName="AIT KIT Devices"/> --> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime> <!-- Wenn die Messwerte nicht in einem Zeitintervall sondern nur einem Zeitpunkt gemessen worden sind, dann soll stattdessen das Value-Attribut genutzt werden, zum Beispiel <effectiveTime value="20150322170922.86+0200" /> --> <low value="20151001083753+0200"/> <high value="20151028075542+0200"/> </effectiveTime> <participant typeCode="DEV"> <!-- PHMR Product Instance --> :: </participant> <!-- Jede der folgenden Component-Elemente ist optional. Sie beinhalten rechtliche und handelsübliche Informationen über die Geräte. Die möglichen Component-Elemente beinhalten Informationen über Firmware, GMDN (Global Medical Device Nomenclature - Medizinproduktregister), Hardwareversion, Hersteller, Modellnummer, Teilenummer, Softwarerevision, unspezifizierte Information als Text, Seriennummer, Regulierungsstatus, PCHA (Personal Connected Healthcare Alliance) Version, Zeitsynchronisierung, Protokoll-Informationen, Genauigkeit, Aufnahmefrequenz, Messauflösung und Messbereich. --> <!-- ==================================== Device Manufacturer Information Observation ========================================== --> :: </organizer>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:organizer |  |  |  |  |
@classCode | cs | 1 … 1 | F | CLUSTER
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | EVN
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | HL7 Austria - Device Information Organizer |
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | Device Information Organizer |
@root | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.4
@extension | st | 1 … 1 | F | 2015-08-17
hl7:id |  | 1 … 1 | M | ID des Device Information Organizer. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ zu befolgen. |
hl7:code | CD.IPS | 0 … * |  | Code des Device Information Organizer-Entry (die Gruppe/Kategorie des verwendeten Gerätes). Dieser Code ist streng optional und nicht limitiert auf ein ValueSet oder CodeSystem. Implementierer können hier nach Wunsch zusätzliche codierte Informationen über die Gruppe/Kategorie des verwendeten Gerätes bereitstellen. |
@code | cs | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | R |
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  |
hl7:translation | CD | 1 … 1 | M | Hier wird die verpflichtende Übersetzung des Codes als MDC-Code bereitgestellt. |
@code |  | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24
@codeSystemName | st | 0 … 1 | F | MDC
@displayName |  | 0 … 1 |  |
hl7:translation | CD | 0 … * |  | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. |
@code | cs | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | R |
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  |
ips:designation | ST | 0 … * |  | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. |
@language | cs | 1 … 1 | R |
hl7:statusCode | CS | 1 … 1 | M |  |
@code | CONF | 1 … 1 | F | completed
Auswahl | 1 … 1 |  | Elemente in der Auswahl: hl7:effectiveTime hl7:effectiveTime
hl7:effectiveTime | IVL_TS | 0 … 1 |  | Messungen mit dem Gerät innerhalb einer Zeitspanne |
| Beispiel | Strukturbeispiel <ClinicalDocument> <!-- Messungen von 27.05.2011 von 13:30 bis 30.6.2011 14:45 --> <effectiveTime> <low value="20110527133000+0200"/> <high value="20110630144500+0200"/> </effectiveTime></ClinicalDocument>
| Beispiel | Strukturbeispiel <ClinicalDocument> <!-- Messungen am 27.05.2011 von 13:30 bis 14:45 --> <effectiveTime> <low value="20110527133000+0200"/> <high value="20110527144500+0200"/> </effectiveTime></ClinicalDocument>
hl7:low |  | 0 … 1 |  |  |
@value |  | 1 … 1 | R |
hl7:high |  | 0 … 1 |  |  |
@value |  | 1 … 1 | R |
hl7:effectiveTime | TS.AT.TZ | 0 … 1 |  | Messungen mit dem Gerät nur zu einem Zeitpunkt |
@value |  | 1 … 1 | R |
| Beispiel | Strukturbeispiel <ClinicalDocument> <!-- Messungen nur am 27.05.2011 um 13:30 --> <effectiveTime value="20110527133000+0200"/></ClinicalDocument>
| Beispiel | Strukturbeispiel <ClinicalDocument> <!-- Messungen am 27.5.2011, Uhrzeit unbekannt --> <effectiveTime value="20110527"/></ClinicalDocument>
hl7:participant |  | 1 … 1 | M | Beschreibt das Gerät und seinen Typ (z.B. mobiles Blutsauerstoffgerät) Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 Device Product Instance Template (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 1 … 1 | F | DEV
@contextControlCode | cs | 0 … 1 | F | OP
Auswahl | 0 … * |  | Jede der folgenden Component-Elemente ist optional und kann maximal einmal vorkommen. Sie beinhalten rechtliche und handelsübliche Informationen über die Geräte. Die möglichen Component-Elemente beinhalten Informationen über Firmware, GMDN (Global Medical Device Nomenclature - Medizinproduktregister), Hardwareversion, Hersteller, Modellnummer, Teilenummer, Softwarerevision, unspezifizierte Information als Text, Seriennummer, Regulierungsstatus, PCHA (Personal Connected Healthcare Alliance) Version, Zeitsynchronisierung und Protokoll-Informationen. Elemente in der Auswahl: hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.74 Device Firmware Revision Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.75 Device GMDN Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.76 Device Hardware Revision Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77 Device Manufacturer Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.78 Device Model Number Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79 Device Part Number Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.80 Device Software Revison Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.81 Device Specification Unspecified Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.82 Device Serial Number Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.83 Device Regulation Status Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.84 Device PCHA Version Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.85 Device Time Synchronization Information Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.86 Device Protocol Information Observation (DYNAMIC)
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.74 Device Firmware Revision Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.75 Device GMDN Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.76 Device Hardware Revision Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77 Device Manufacturer Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.78 Device Model Number Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79 Device Part Number Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.80 Device Software Revison Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.81 Device Specification Unspecified Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.82 Device Serial Number Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.83 Device Regulation Status Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.84 Device PCHA Version Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.85 Device Time Synchronization Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.86 Device Protocol Information Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
Auswahl | 0 … * |  | Die folgenden Component-Elemente Genauigkeit, Aufnahmefrequenz, Messauflösung und Messbereich können für jede Messmöglichkeit des Gerätes einmal vorkommen. Beispielsweise hat ein Blutdruckmessgerät Genauigkeit, Aufnahmefrequenz, Messauflösung und Messbereich für jeweils BD-Systolisch, BD-Diastolisch und Puls. Elemente in der Auswahl: hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87 Device Accuracy Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88 Device Sampling Frequency Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.89 Device Resolution Observation (DYNAMIC) hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 Device Measurement Range Observation (DYNAMIC)
hl7:component |  | 0 … * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87 Device Accuracy Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88 Device Sampling Frequency Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.89 Device Resolution Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
hl7:component |  | 0 … * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 Device Measurement Range Observation (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true