Back To Index << Back To Templates

# Template Device Sampling Frequency Observation

Aus Publikation für Projekt Telemonitoring Episodenbericht | Release 1.11.0+20260427-1.2.1 vom 2026‑04‑27 08:27:55 | | | HTML erstellt am 2026‑04‑27 09:00:11

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit ab | 2021‑02‑18 13:32:08
Status | Aktiv | Versions-Label | 1.1.0+20210218
Name | atcdabbr_entry_DeviceSamplingFrequencyObservation | Bezeichnung | Device Sampling Frequency Observation
Beschreibung
Die Device Sampling Frequency Observation kann mit einem oder mehreren Elementen in einem Device Information Organizer vorhanden sein. Die Abtastfrequenz oder Samplefrequenz einer Messung sagt aus wie schnell hintereinander ein Messwert gemessen werden kann. Beispielsweise kann ein Pulsmesser jede Sekunde einen Wert messen. Die Abtastfrequenz wird hier in Millisekunden angegeben und weil ein Gerät mehr als nur eine Messgröße messen kann, können mehrere Device Sampling Frequency Observation-Elemente existieren. Wenn das Gerät die Daten über die Abtastfrequenz oder die anderen Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder über andere Wege eingetragen werden.
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88
Klassifikation | CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 1 Transaction und 5 Templates, Benutzt 0 Templates
Benutzt von | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
elgatgd-transaction-15 | Transaktion | Telemonitoring Episodenbericht (v1) | 2020‑06‑05 08:16:29
1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 | Containment | Device Information Organizer (1.1.1+20210831) | 2021‑08‑31 13:26:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.82 |  | Verwendete Geräte - kodiert (1.0.1) | 2026‑01‑14 09:20:18
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.3.0+20210622) | 2021‑04‑22 06:24:14
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.2.0+20210304) | 2021‑02‑11 09:01:26
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (2020) | 2018‑07‑18 16:07:16
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88 Device Sampling Frequency Observation (2020‑02‑19 18:35:34) ref at-cda-bbr-
Beispiel |
Beispiel
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"> <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.88"/> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.10" extension="2015-08-17"/> <hl7:code code="67981" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ATTR_TIME_PD_SAMP: Frequency that the device sends measurements"> <cda:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/> <designation language="cs">designation</designation> </hl7:code> <hl7:text> <hl7:reference value="value"/> </hl7:text> <hl7:value xsi:type="PQ" value="1" unit="ms"/></hl7:observation>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:observation |  |  |  |  |
@classCode | cs | 1 … 1 | F | OBS
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | DEF
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | HL7 Austria - Device Sampling Frequency Observation |
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | Device Sampling Frequency Observation |
@root | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.10
@extension | st | 1 … 1 | F | 2015-08-17
hl7:code | CD.IPS | 1 … 1 | M | Hinweis aus HL7 CDA PHMR: Even though the MDC_ATTR_TIME_PD_SAMP IEEE 11073 10101 reference id is used to specify the code, the value for this entry does not come from the MDC_ATTR_TIME_PD_SAMP attribute of the RTSA metric object in IEEE 11073 20601 devices. That value is placed in the Phm Measurement Waveform Observation entry. Das Phm Measurement Waveform wird in diesem Leitfaden durch das template "Serienmessungs-Gruppe Entry", OID 1.2.40.0.34.6.0.11.3.102 modelliert. |
@code | cs | 1 … 1 | F | 67981
@codeSystem | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24
@codeSystemName | st | 1 … 1 | F | MDC
@displayName | st | 1 … 1 | F | MDC_ATTR_TIME_PD_SAMP: Frequency that the device sends measurements
hl7:translation | CD | 0 … * |  | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. |
@code | cs | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | R |
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  |
ips:designation | ST | 0 … * |  | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. |
@language | cs | 1 … 1 | R |
hl7:text | ED | 1 … 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Abtastfrequenz der Messung beschreibt. |
hl7:reference | TEL | 1 … 1 | M |  |
@value | st | 1 … 1 | R |
hl7:value | PQ | 1 … 1 | M |  |
@xsi:type |  | 1 … 1 | F | PQ
@value | real | 1 … 1 | R |
@unit | cs | 1 … 1 | F | ms