Back To Index << Back To Templates

# Template Device Accuracy Observation

Aus Publikation für Projekt Telemonitoring Episodenbericht | Release 1.11.0+20260427-1.2.1 vom 2026‑04‑27 08:27:55 | | | HTML erstellt am 2026‑04‑27 09:00:11

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit ab | 2021‑02‑18 13:24:04
Status | Aktiv | Versions-Label | 1.1.0+20210218
Name | atcdabbr_entry_DeviceAccuracyObservation | Bezeichnung | Device Accuracy Observation
Beschreibung
Die Device Accuracy Observation kann mit einem oder mehreren Elementen in einem Device Information Organizer vorhanden sein. Die Genauigkeit oder Präzession einer Messung sagt aus wie viel der Messwert vom tatsächlichen Wert abweichen könnte. Beispielsweise können die Werte eines Geräts mit +/-3% vom tatsächlichen Wert abweichen. Die Genauigkeit wird hier angegeben in den Einheiten der Messgröße, und weil ein Gerät mehr als nur eine Messgröße messen kann, können mehrere Device Accuracy Observation-Elemente existieren. Wenn das Gerät die Daten über die Genauigkeit oder den anderen Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder über andere Wege eingetragen werden.
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87
Klassifikation | CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 1 Transaction und 5 Templates, Benutzt 0 Templates
Benutzt von | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
elgatgd-transaction-15 | Transaktion | Telemonitoring Episodenbericht (v1) | 2020‑06‑05 08:16:29
1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 | Containment | Device Information Organizer (1.1.1+20210831) | 2021‑08‑31 13:26:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.82 |  | Verwendete Geräte - kodiert (1.0.1) | 2026‑01‑14 09:20:18
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.3.0+20210622) | 2021‑04‑22 06:24:14
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.2.0+20210304) | 2021‑02‑11 09:01:26
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (2020) | 2018‑07‑18 16:07:16
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87 Device Accuracy Observation (2020‑02‑19 17:10:35) ref at-cda-bbr-
Beispiel |
Beispiel
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"> <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.87"/> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.3" extension="2015-08-17"/> <hl7:code code="67194" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ATTR_NU_ACCUR_MSMT: Measurement accuracy"> <cda:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/> <designation language="cs">designation</designation> </hl7:code> <hl7:text> <hl7:reference value="value"/> </hl7:text> <hl7:value xsi:type="PQ" value="1" unit="cs"/></hl7:observation>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:observation |  |  |  |  |
@classCode | cs | 1 … 1 | F | OBS
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | DEF
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | HL7 Austria - Device Accuracy Observation |
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | Device Accuracy Observation |
@root | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.3
@extension | st | 1 … 1 | F | 2015-08-17
hl7:code | CD.IPS | 1 … 1 | M |  |
@code | cs | 1 … 1 | F | 67194
@codeSystem | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24
@codeSystemName | st | 1 … 1 | F | MDC
@displayName | st | 1 … 1 | F | MDC_ATTR_NU_ACCUR_MSMT: Measurement accuracy
hl7:translation | CD | 0 … * |  | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. |
@code | cs | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | R |
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  |
ips:designation | ST | 0 … * |  | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. |
@language | cs | 1 … 1 | R |
hl7:text | ED | 1 … 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Genauigkeit der Messung beschreibt. |
hl7:reference | TEL | 1 … 1 | M |  |
@value | st | 1 … 1 | R |
hl7:value | PQ | 1 … 1 | M |  |
@xsi:type |  | 1 … 1 | F | PQ
@value | real | 1 … 1 | R |
@unit | cs | 1 … 1 | R | Es MUSS die „case sensitive“ Variante (c/s) der maschinenlesbaren Form des UCUM verwendet werden.