Back To Index << Back To Terminology

# Value Set ELGA_TopographicalModifierQualifier 2020‑05‑12 14:31:13

Aus Publikation für Projekt Telemonitoring Episodenbericht | Release 1.12.0+20260729-1.2.1 vom 2026‑07‑29 08:50:00 | | | HTML erstellt am 2026‑07‑29 09:20:16

Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom 2026‑07‑29 08:50:00. Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen.
Id | 1.2.40.0.34.10.212 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit ab | 2020‑05‑12 14:31:13
Status | Entwurf | Versions-Label | 1.0.0+20200512(-beta)
Name | elga-topographicalmodifierqualifier | Bezeichnung | ELGA_TopographicalModifierQualifier
Benutzung: 1
Id | Name | Typ
--- | --- | ---
Template
elgatgd-template6.0.11-9.42 | Laterality Qualifier (1.0.0+20210219) | DYNAMIC
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.1138836.96 - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.1138836.96
Level/ Typ | Code | Intentionale Definition | Codesystem
--- | --- | --- | ---
| Einfügen | descendants of code 106233006 Topographical modifier (qualifier value) | 2.16.840.1.1138836.96
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.
Dieses Value Set ist eine intensionale Definition, die durch Filter und Regeln definiert wird, anstatt Codes explizit aufzulisten
| XML JSON CSV SQL SVS