Back To Index << Back To Templates

# Template Medikation AssignedEntityElementsV3

Aus Publikation für Projekt Telemonitoring Episodenbericht | Release 1.12.0+20260729-1.2.1 vom 2026‑07‑29 08:50:00 | | | HTML erstellt am 2026‑07‑29 09:20:16

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.68 | Gültigkeit ab | 2025‑02‑28 05:20:35
Status | Entwurf | Versions-Label | 3.0.0+20250228
Name | atcdabbr_other_MedikationAssignedEntityElementsV3 | Bezeichnung | Medikation AssignedEntityElementsV3
Klassifikation | Template-Typ nicht spezifiziert
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 1 Transaction und 7 Templates, Benutzt 2 Templates
Benutzt von | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
elgatgd-transaction-15 | Transaktion | Telemonitoring Episodenbericht (v1) | 2020‑06‑05 08:16:29
1.2.40.0.34.6.0.11.3.187 | Inklusion | Medikation Abgabe Entry eMedikation v3 (3.0.0+20250228) | 2025‑02‑27 10:30:29
1.2.40.0.34.6.0.11.2.140 |  | Medikationsliste - kodiert (3.0.0+20250228) | 2025‑02‑28 14:23:03
1.2.40.0.34.6.0.11.2.81 |  | Erhobene Daten - kodiert (1.1.0) | 2025‑07‑16 08:31:32
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.3.0+20210622) | 2021‑04‑22 06:24:14
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.2.0+20210304) | 2021‑02‑11 09:01:26
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (2020) | 2018‑07‑18 16:07:16
1.2.40.0.34.6.0.11.3.188 |  | Medikation Pharmazeutische Empfehlung Entry eMedikation v3 (3.0.0+20250228) | 2025‑02‑28 06:28:26
Benutzt | als | Name | Version
1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 | Inklusion | Person Name Compilation G2 M (1.0.1+20230717) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.9.5.2 | Inklusion | Organization Compilation with id, name, addr and telecom v2 (2.0.0+20250228) | DYNAMIC
Beziehung | Adaptation: Template 1.2.40.0.34.11.90003 AssignedEntityElements (2011‑12‑19) ref elgabbr- Version: Template 1.2.40.0.34.11.90003 AssignedEntityElements (2011‑12‑19) ref elgabbr-
Beispiel |
Beispiel
<id root="1.2.3.999"/><cda:addr>addr</cda:addr><cda:telecom value="tel:+1-12345678"/><assignedPerson> <!-- include template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 'Person Name Compilation G2 M' (dynamic) --> </assignedPerson><cda:representedOrganization> <!-- include template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5.2 'Organization Compilation with id, name, addr and telecom v2' (dynamic) --> </cda:representedOrganization>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
@classCode | cs | 0 … 1 | F | ASSIGNED
hl7:id | II | 1 … * | R | Mindestens eine Id der validierenden Person. Zugelassene nullFlavor: UNK |
hl7:addr | AD | 1 … 1 | R | Ein Adress-Element der validierenden Person. Zugelassene nullFlavor: UNK |
hl7:telecom | TEL.AT | 1 … * | R | Mindestens ein Telecom-Element der validierenden Person. Zugelassene nullFlavor: UNK |
hl7:assignedPerson |  | 1 … 1 | M | Persondendaten der validierenden Person. |
Eingefügt |  |  | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 Person Name Compilation G2 M (DYNAMIC)
@classCode | cs | 0 … 1 | F | PSN
@determinerCode | cs | 0 … 1 | F | INSTANCE
hl7:name | PN | 1 … 1 | M | Namen-Element (Person) |
@use | cs | 0 … 1 |  | Die genaue Bedeutung des angegebenen Namens, z.B. Angabe eines Künstlernamens mit „A" für „Artist“. Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNameUse“. Wird kein @use Attribut angegeben, gilt der Name als rechtlicher Name („L“).
hl7:prefix | ENXP | 0 … * |  | Beliebig viele Präfixe zum Namen, z.B. Akademische Titel Achtung: Die Angabe der Anrede („Frau“, „Herr“), ist im CDA nicht vorgesehen! |
@qualifier | cs | 0 … 1 |  | Bedeutung eines prefix-Elements, z.B. Angabe eines akademischen mit "AC" für „Academic“. Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNamePartQualifier".
| CONF |
Der Wert von @qualifier MUSS gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 ELGA_EntityNamePartQualifier (DYNAMIC)
hl7:family | ENXP | 1 … * | M | Mindestens ein Hauptname (Nachname). |
@qualifier | cs | 0 … 1 |  | Bedeutung eines family-Elements, z.B. Angabe eines Geburtsnamen mit „BR" für „Birth“. Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“.
| CONF |
Der Wert von @qualifier MUSS gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 ELGA_EntityNamePartQualifier (DYNAMIC)
hl7:given | ENXP | 1 … * | M | Mindestens ein Vorname |
@qualifier | cs | 0 … 1 |  | Die genaue Bedeutung eines given-Elements, beispielsweise dass das angegebene Element einen Geburtsnamen bezeichnet, z.B. BR („Birth“). Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“
| CONF |
Der Wert von @qualifier MUSS gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 ELGA_EntityNamePartQualifier (DYNAMIC)
hl7:suffix | ENXP | 0 … * |  | Beliebig viele Suffixe zum Namen |
@qualifier | cs | 0 … 1 |  | Die genaue Bedeutung eines suffix-Elements, beispielsweise dass das angegebene Suffix einen akademischen Titel darstellt, z.B.: AC („Academic“). Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“.
| CONF |
Der Wert von @qualifier MUSS gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 ELGA_EntityNamePartQualifier (DYNAMIC)
hl7:representedOrganization |  | 0 … 1 | R | Organistationsdaten der validierenden Person. |
Eingefügt |  |  | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5.2 Organization Compilation with id, name, addr and telecom v2 (DYNAMIC)
@classCode | cs | 0 … 1 | F | ORG
@determinerCode | cs | 0 … 1 | F | INSTANCE
hl7:id | II | 1 … * | R | Beliebig viele, mindestens eine ID der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc. |
@root | uid | 1 … 1 | R |
@extension | st | 0 … 1 |  |
hl7:name | ON | 1 … 1 | M | Name der Organisation. Bei Organisationen die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden. Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden. |
hl7:telecom | TEL.AT | 1 … * | R | Kontaktdaten der Organisation. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen. |
@value | st | 1 … 1 | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. tel:+43.1.1234567 Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“ Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“
@use | set_cs | 0 … 1 |  | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, …), z.B. WP Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“
| Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.
hl7:addr | AD | 1 … 1 | R | Adresse der Organisation. Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25.2 Address Compilation v2 (DYNAMIC) |