Back To Index << Back To Templates

# Template Serienmessungs-Periode Entry

Aus Publikation für Projekt Telemonitoring Episodenbericht | Release 1.12.0+20260729-1.2.1 vom 2026‑07‑29 08:50:00 | | | HTML erstellt am 2026‑07‑29 09:20:16

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.104 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit ab | 2021‑02‑19 12:59:19
Status | Aktiv | Versions-Label | 1.0.0+20210219
Name | SerienmessungsPeriodeEntry | Bezeichnung | Serienmessungs-Periode Entry
Beschreibung
Das Serienmessungs-Periode Entry beschreibt die zeitliche Komponente (Start und Zeitraum zwischen den Messungen) der kontinuierlichen Messung. Dieses Element ist Teil einer Serienmessungs-Gruppe Entry neben den kontinuierlichen Messwerten. Wenn die Serienmessung von einem IEEE 11073 20601 PHM Gerät empfangen wird, ist die Zeit zwischen den Messungen in dem Sample-period Attribut zu finden.
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.104
Klassifikation | CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 1 Transaction und 12 Templates, Benutzt 0 Templates
Benutzt von | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
elgatgd-transaction-15 | Transaktion | Telemonitoring Episodenbericht (v1) | 2020‑06‑05 08:16:29
1.2.40.0.34.6.0.11.3.102 | Containment | Serienmessungs-Gruppe Entry (1.0.0+20210219) | 2021‑02‑19 12:59:10
1.2.40.0.34.6.0.11.3.100 |  | Serienmessung Vitalparameter Entry (1.1.1+20210303) | 2021‑01‑28 14:50:03
1.2.40.0.34.6.0.11.3.23 |  | Vitalparameter Gruppe Entry (1.1.0+20210219) | 2021‑02‑19 13:01:06
1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 |  | Vitalparameter - kodiert (1.1.0+20210219) | 2021‑02‑19 12:03:03
1.2.40.0.34.6.0.11.2.81 |  | Erhobene Daten - kodiert (1.1.0) | 2025‑07‑16 08:31:32
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.3.0+20210622) | 2021‑04‑22 06:24:14
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.2.0+20210304) | 2021‑02‑11 09:01:26
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (2020) | 2018‑07‑18 16:07:16
1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 |  | Serienmessung Entry (1.2.0+20210303) | 2021‑01‑21 08:12:21
| Zikuläre Referenz gefunden mit elgatgd-template6.0.11-3.101, bitte überprüfen
1.2.40.0.34.6.0.11.3.70 |  | Messergebnisse Gruppe Entry (1.1.0+20210218) | 2021‑02‑18 13:34:33
1.2.40.0.34.6.0.11.2.95 |  | Messergebnisse - kodiert (1.0.2+20260204) | 2026‑01‑14 08:58:07
1.2.40.0.34.6.0.11.3.71 |  | Messergebnis Entry (1.1.0+20210218) | 2021‑02‑18 13:34:03
| Zikuläre Referenz gefunden mit elgatgd-template6.0.11-3.71, bitte überprüfen
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.104 Serienmessungs-Periode Entry (2020‑06‑02 09:22:17) ref at-cda-bbr-
Beispiel |
Beispiel
<hl7:ClinicalDocument> :: <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <!-- This templateId indicates conformance to the PHM Measurement Waveform Sample Period Observation.--> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.13" extension="2015-08-17"/> <hl7:code code="TIME_ABSOLUTE" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="ActCode" displayName="Absolute time"/> <hl7:text> <!-- This reference identifies content in human readable formatted text--> <hl7:reference value="#PulseOx_PulseRate_Period"/> </hl7:text> <hl7:value xsi:type="GLIST_TS"> <hl7:head value="20150822170922.86-0400"/> <!-- time interval between data points is 1 second --> <hl7:increment value="1.0" unit="s"/> </hl7:value> </hl7:observation> :: </hl7:ClinicalDocument>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:observation |  |  |  |  |
@classCode | cs | 1 … 1 | F | OBS
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | EVN
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | HL7 Austria - Serienmessungs-Periode Entry |
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.104
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | PHM Measurement Waveform Sample Period Observation |
@root | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.13
@extension | st | 1 … 1 | F | 2015-08-17
hl7:code | CE | 1 … 1 | M |  |
@hl7:code | cs | 1 … 1 | F | TIME_ABSOLUTE
@hl7:codeSystem | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.4
@hl7:codeSystemName | st | 1 … 1 | F | ActCode
hl7:text | ED | 1 … 1 | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der der gegebene Vitalparameter narrativ beschrieben ist (mit zusätzlichen Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc). |
hl7:reference | TEL | 1 … 1 | M |  |
hl7:value | GLIST_TS | 1 … 1 | M |  |
hl7:head | TS | 1 … 1 | M | Hier wird der Start der Serienmessung dokumentiert. |
@value | ts | 1 … 1 | R |
hl7:increment | PQ | 1 … 1 | M | Hier wird der Abstand zwischen den einzelnen Messungen der Serienmessung dokumentiert. |
@value | real | 1 … 1 | R |
@unit | cs | 1 … 1 | R |