Back To Index << Back To Templates

# Template Device Product Instance Template

Aus Publikation für Projekt Telemonitoring Episodenbericht | Release 1.12.0+20260729-1.2.1 vom 2026‑07‑29 08:50:00 | | | HTML erstellt am 2026‑07‑29 09:20:16

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit ab | 2022‑08‑24 14:48:23
Status | Entwurf | Versions-Label | 1.1.1+20220824
Name | atcdabbr_entry_DeviceProductInstanceTemplate | Bezeichnung | Device Product Instance Template
Beschreibung
Das "Device Product Instance Template" beschreibt die verpflichtenden Eigenschaften des verwendeten Gerätes. Mindestens eine eindeutige ID, die Klassifizierung und der Name (samt Hersteller) des Gerätes sind für jedes verwendetes Gerät anzugeben. Dieses Template definiert das participantRole-Element des Device Information Organizer. In vielen Fällen ist das Gerät ein IEEE 11073 kompatibles Gerät. In diesem Dokument vorhandene medizinische Beobachtungen besitzen ein author-Element, welches in den Daten dieses Templates vorhanden sein muss. Alle weiteren Informationen zum verwendeten Gerät können im darüberliegenden Device Information Organizer kodiert werden.
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43
Klassifikation | CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 1 Transaction und 5 Templates, Benutzt 1 Template
Benutzt von | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
elgatgd-transaction-15 | Transaktion | Telemonitoring Episodenbericht (v1) | 2020‑06‑05 08:16:29
1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 | Containment | Device Information Organizer (1.1.1+20210831) | 2021‑08‑31 13:26:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.82 |  | Verwendete Geräte - kodiert (1.0.1) | 2026‑01‑14 09:20:18
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.3.0+20210622) | 2021‑04‑22 06:24:14
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.2.0+20210304) | 2021‑02‑11 09:01:26
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (2020) | 2018‑07‑18 16:07:16
Benutzt | als | Name | Version
1.2.40.0.34.6.0.11.9.2 | Inklusion | Original Text Reference (1.0.0+20210219) | DYNAMIC
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 Device Product Instance Template (2021‑02‑18 13:29:34) ref at-cda-bbr- Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 Device Product Instance Template (2020‑10‑05 18:35:34) ref at-cda-bbr- Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 Device Product Instance Template (2020‑02‑19 10:22:45) ref at-cda-bbr-
Beispiel |
Beispiel
<hl7:participantRole classCode="MANU"> <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.9.43"/> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.37"/> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.9" extension="2015-08-17"/> <hl7:id root="1.2.3.999" extension="extension" assigningAuthorityName="assigningAuthorityName"/> <hl7:playingDevice> <hl7:code code="4103" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_DEV_SPEC_PROFILE_BP"> <cda:translation/> </hl7:code> <hl7:manufacturerModelName>manufacturerModelName</hl7:manufacturerModelName> </hl7:playingDevice></hl7:participantRole>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:participantRole |  |  |  | PHMR Product Instance |
@classCode | cs | 1 … 1 | F | MANU
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | HL7 Austria - Device Product Instance Template |
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | C-CDA Product Instance |
@root | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.37
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | Device PHMR Product Instance |
@root | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.9
@extension | st | 1 … 1 | F | 2015-08-17
hl7:id |  | 1 … * | M | Das @root-Element soll die OID des Gerätenummervergebers sein und die @extension eine valide ID innerhalb. Für PCHA Geräte soll das @root-Element 1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680 sein und das @extension-Element eine valide EUI-64 Geräte-ID, wie die welche erhalten wird aus dem "system ID"-Attribut von IEEE 11073 20601 Geräten oder dem "system ID"-Attribut von Bluetooth-Low-Energy-Geräten. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ zu befolgen. |
@root | oid | 1 … 1 | R |
@extension | st | 1 … 1 | R |
@assigningAuthorityName | st | 1 … 1 | R |
hl7:playingDevice |  | 1 … 1 | M | Informationen zum Gerätehersteller und Gerätetyp. Dieses Element kann eine Wiederholung der Daten aus dem "Device Manufacturer Information Observation"-Entry oder "Device Model Number Information Observation"-Entry beinhalten. |
hl7:code | CE.IPS | 1 … 1 | M | Hier MUSS die Klassifizierung des Gerätetyps als MDC-Code bereitgestellt werden. |
@code |  | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24
@codeSystemName | st | 0 … 1 | F | MDC
@displayName |  | 0 … 1 |  |
Eingefügt | 1 … 1 | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.2 Original Text Reference (DYNAMIC)
hl7:originalText | ED | 1 … 1 | M | Textinhalt, der codiert wurde. |
hl7:reference | TEL | 1 … 1 | M | Die Referenz auf den entsprechenden Text im narrativen Teil muss durch Bezugnahme auf den Inhalt[@ID] angegeben werden: reference[@value='#xxx']. Die Referenz ist mit einem content-Element mit ID-Attribut anzugeben, dieses Element DARF NUR den Textinhalt des codierten Inhalts umschließen und KEINE zusätzlichen Markup oder Strukturelemente. |
@value |  | 1 … 1 | R |
| Schematron assert | role | error |
| test | starts-with(@value,'#') |
| Meldung | The @value attribute content MUST conform to the format '#xxx', where xxx is the ID of the corresponding 'content'-element. |
hl7:translation | CD | 0 … * |  | Hier können weitere Übersetzungen des Codes aus weiteren Codesystemen bereitgestellt werden. |
hl7:manufacturerModelName | ST | 1 … 1 | M | Folgender Eintrag kann redundente Informationen erhalten, da auch das "Device Manufacturer Information Observation"-Element oder das "Device Model Number Information Observation" den Hersteller nennt. |
hl7:scopingEntitiy |  |  | NP | Dieses Element zur Dokumentation des Geräteherstellers dient zur Rückwärtskompatibilität zu Implementierungen von PHMR Leitfäden vor Jänner 2017. Diese Information ist bereits in anderen Elementen vorhanden. |
hl7:desc | ST |  | NP | Der Name des Geräteherstellers. |