Back To Index << Back To Templates

# Template EMS Problem Concern Entry

Aus Publikation für Projekt Epidemiologisches Meldesystem | Release 2.13.0+20260729-2020 vom 2026‑07‑29 08:16:51 | | | HTML erstellt am 2026‑07‑29 08:43:22

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.98 | Gültigkeit ab | 2020‑05‑12 16:31:39
Status | Entwurf | Versions-Label | 2020
Name | epims_entry_ProblemConcern | Bezeichnung | EMS Problem Concern Entry
Beschreibung | Dieses Element enthält das EMS Problem Entry, welches nähere Angaben zu der klinischen Manifestation gibt.
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.98
Label | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
Klassifikation | CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 1 Transaction und 2 Templates, Benutzt 1 Template
Benutzt von | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
epims-transaction-5 | Transaktion | EMS Arztmeldung (v1) | 2023‑05‑09 07:41:11
1.2.40.0.34.6.0.11.2.78 | Inklusion | EMS Sektion - Arztmeldung (2020) | 2020‑02‑20 13:56:48
1.2.40.0.34.11.6.0.2 |  | Arztmeldung (2020) | 2020‑02‑20 08:35:37
Benutzt | als | Name | Version
1.2.40.0.34.6.0.11.3.99 | Containment | EMS Problem Entry (2020) | DYNAMIC
Beziehung | Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.7 Problem Concern Entry (2019‑01‑18 10:05:27) ref at-cda-bbr- Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2 eHDSI Problem Concern (DYNAMIC) ref epsos- Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1 IHE Concern Entry (DYNAMIC) ref IHE-PCC- Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.27 Problem act (DYNAMIC) ref ccd1- Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 CDA Act (2005‑09‑07) ref ad1bbr-
Beispiel |
Beispiel
<hl7:act classCode="ACT" moodCode="EVN"> <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.98"/> <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.7"/> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.27"/> <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1"/> <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2"/> <hl7:id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/> <hl7:code nullFlavor="NA"/> <hl7:statusCode code="active"/> <hl7:effectiveTime> <hl7:low value="20200529110807+02:00"/> <hl7:high value="20200529110807+02:00"/> </hl7:effectiveTime> <hl7:entryRelationship typeCode="SUBJ" contextConductionInd="true" inversionInd="false"> <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.99 'EMS Problem Entry' (2020-05-12T16:37:17) --> </hl7:entryRelationship></hl7:act>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:act |  |  |  |  | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
@classCode | cs | 1 … 1 | F | ACT
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | EVN
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M |  | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.98
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | ELGA | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.7
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | HL7 CCD Problem act | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
@root | uid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.1.27
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | IHE PCC Concern Entry | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | IHE PCC Problem Concern Entry | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2
hl7:id | II | 1 … 1 | M | ID des Problem/Bedenken-Entry Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ zu befolgen. | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
hl7:code | CE | 1 … 1 | R | Code des Problem/Bedenken-Entry. | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
@nullFlavor | cs | 1 … 1 | F | NA
hl7:statusCode | CS | 1 … 1 | M | Der statusCode zeigt den derzeitigen Zustand an, in dem sich das Problem/Bedenken befindet. | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
@code | CONF | 1 … 1 | F | active
hl7:effectiveTime | IVL_TS | 1 … 1 | R | Zeitintervall in dem das Problem/Bedenken existent war/ist. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Zeit-Elemente“ zu befolgen. Anforderung in Abhängigkeit von „statusCode“: Ist das Element statusCode auf „active“ oder „suspended“ gesetzt, MUSS das high-Element des Zeitintervalls weggelassen werden. | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
hl7:low | TS.AT.TZ | 1 … 1 | R | Beginn des Intervalls. | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
hl7:high | TS.AT.TZ | 0 … 1 | C | Ende des Intervalls. | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
| Schematron assert | role | error |
| test | count(hl7:statusCode[@code='active'])=0 or count(hl7:effectiveTime/hl7:high)=0 |
| Meldung | Ist das Element statusCode auf „active“ gesetzt, muss das high-Element des Zeitintervalls weggelassen werden. |
hl7:entryRelationship |  | 1 … * | M | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.99 EMS Problem Entry (DYNAMIC) | IHE PCC TF2 Rev.11, 6.3.4.12
wo [@typeCode='SUBJ'] |
@typeCode | cs | 1 … 1 | F | SUBJ
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true
@inversionInd | bl | 1 … 1 | F | false