Back To Index << Back To Templates

# Template Durchgeführte Untersuchung

Aus Publikation für Projekt ELGA Befund Bildgebende Diagnostik (V3) | Release 1.6.0+20260427-3.0.0 vom 2026‑04‑27 11:09:08 | | | HTML erstellt am 2026‑04‑27 11:20:15

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.84 | Gültigkeit ab | 2024‑02‑27 10:11:20 Andere Versionen mit dieser Id: elgabgd_section_DurchgefuehrteUntersuchung vom 2026‑01‑13 09:43:54
Status | Aktiv | Versions-Label | 1.0.0+20240628
Name | elgabgd_section_DurchgefuehrteUntersuchung | Bezeichnung | Durchgeführte Untersuchung
Beschreibung
Eine Kurzbeschreibung sämtlicher zur Erstellung des Befundes angewandten Techniken, Eingriffe oder sonstige Maßnahmen ist für alle Modalitäten optional. Die Dokumentation der Patientendosis für Computertomographie-, Radiologie-, Nuklearmedizinische Befunde gemäß der Strahlenschutzrichtlinie 2013/59/EU Art. 58b SOLL in dieser Sektion erfolgen. Der Befund MUSS dann die Informationen zur Ermittlung der Patientendosis beinhalten und die Dosisparameter sind mindestens in Level 2 darzustellen. Da es sich bei dieser Sektion um eine rein verbale Darstellung der „technischen“ Vorgänge der Untersuchung handelt, ist eine Codierung in Level 3 nicht vorgesehen. Eine Ausnahme bildet hier die Dokumentation der Patientendosis bei Röntgenaufnahmen, der Computertomographie, Durchleuchtung, Interventionellen Radiologie, Mammographie und Nuklearmedizin. Bei Röntgenaufnahmen, Durchleuchtungen und interventionellen Untersuchungen MUSS eine Dokumentation des Dosisflächenprodukts im Befund erfolgen. Im Bereich der Mammografie MUSS vorzugsweise die mittlere Parenchymdosis oder alternativ die Eingangsdosis dokumentiert werden. Für die Computertomographie MUSS das Dosislängenprodukt und für die Nuklearmedizin MUSS die applizierte Aktivität inklusive Radiopharmakon im Befund aufgenommen werden. Sofern möglich, KANN bei allen Modalitäten mit ionisierender Strahlung eine Dokumentation der berechneten effektiven Dosis des Patienten im Befund „Bildgebende Diagnostik“ erfolgen. In der nachfolgenden Tabelle sind zulässige Werte zur Level 3 Codierung dargestellt. Die aktuell gültigen Codes sind immer dem am Terminologieserver publizierten Codesystem zu entnehmen. Einheit für das Dosisflächenprodukt (DAP): Da in der Praxis von unterschiedlichen Modalitäten unterschiedliche Einheiten verwendet werden, wird cGy.cm² als bevorzugte Einheit vorgeschlagen (siehe auch Dokument "Gemeinsame Empfehlung betreffend Dosisangaben in radiologischen und nuklearmedizinischen Befunden"). Damit die Systeme nicht durch eine Einheitenumrechnung unter die Definition eines Medizinproduktes fallen, ist die Angabe des DAP in der originalen Einheit zulässig, sofern in UCUM ausgedrückt: 1 Gy.m² = 10.000 Gy.cm² = 1.000.000 cGy.cm² = 1.000.000 µGy.m². Es ist möglich, die Einheitenumrechnung in ein separates Modul auszulagern, das nur die Umrechnung durchführt. Dieses kann dann viel einfacher als Medizinprodukt ausgewiesen werden.
DICOM Code | Display Name | Beschreibung | Einheit
--- | --- | --- | ---
113507 | Administered activity | Applizierte Aktivität | MBq
111636 | Entrance Exposure at RP | Eingangsdosis | mGy (bevorzugte Einheit, andere UCUM Einheiten sind hier erlaubt )
111637 | Accumulated Average Glandular Dose | Mittlere Parenchymdosis (AGD) | mGy (bevorzugte Einheit, andere UCUM Einheiten sind hier erlaubt )
113722 | Dose Area Product Total | Dosisflächenprodukt (DAP) | cGy.cm² (bevorzugte Einheit, andere UCUM Einheiten sind hier erlaubt)
113813 | CT Dose Length Product Total | Dosislängenprodukt (DLP) | mGy.cm (bevorzugte Einheit, andere UCUM Einheiten sind hier erlaubt)
113839 | Effective Dose | Effektive Dosis | mSv
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.84
Klassifikation | CDA Section level template
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 0 Transactions und 0 Templates, Benutzt 6 Templates
Benutzt | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 | Containment | Author Body (1.0.1+20230717) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 | Containment | Informant Body (1.0.1+20211213) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.183 | Containment | Strahlenexposition Entry (1.0.0+20240628) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.184 | Containment | Radiopharmakon Entry (1.0.0+20240628) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 | Containment | Eingebettetes Objekt Entry (1.0.2+20230717) | DYNAMIC
1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 | Containment | Übersetzung (1.0.2+20230717) | DYNAMIC
Beispiel |
Strukturbeispiel (ohne Level 3)
<section> <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.84"/> <!-- Code der Sektion --> <code code="55111-9" displayName="Current imaging procedure descriptions" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> <!-- Titel der Sektion --> <title>Durchgeführte Untersuchung</title> <!-- Textbereich der Sektion --> <text> ... Lesbarer Textbereich ... </text></section>
Beispiel |
Strukturbeispiel Aufnahme der Patientendosis
<section> <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.84"/> <!-- Code der Sektion --> <code code="55111-9" displayName="Current imaging procedure descriptions" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> <!-- Titel der Sektion --> <title>Durchgeführte Untersuchung</title> <!-- Textbereich der Sektion --> <text> ... Lesbarer Textbereich ... <paragraph> Informationen zur Patientendosis </paragraph> <table> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Ergebnis</th> <th>Einheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr ID="OBS-1"> <td>Dosislängenprodukt</td> <td>230</td> <td>mGycm</td> </tr> <tr ID="OBS-2"> <td>Effektive Dosis</td> <td>2.5</td> <td>mSv</td> </tr> </tbody> </table> </text> <!-- Maschinenlesbare Elemente der Sektion --> <!-- entry fuer Codierung der Angaben zur Patientendosis --> <entry typeCode="DRIV"> <!-- Dosislängenprodukt --> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.6.2.14"/> <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.183"/> <code code="113813" codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" codeSystemName="DCM" displayName="CT Dose Length Product Total"/> <text> <reference value="#OBS-1"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20130823073406+0200"/> <value xsi:type="PQ" value="230" unit="mGy.cm"/> </observation> </entry> <entry typeCode="DRIV"> <!-- Effektive Dosis --> <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.6.2.14"/> <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.183"/> <code code="113839" codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" codeSystemName="DCM" displayName="Effective Dose"/> <text> <reference value="#OBS-2"/> </text> <statusCode code="completed"/> <effectiveTime value="20130823073406+0200"/> <value xsi:type="PQ" value="2.5" unit="mSv"/> </observation> </entry></section>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:section |  |  |  |  |
@classCode | cs | 0 … 1 | F | DOCSECT
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M |  |
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.84
hl7:id | II | 0 … 1 |  | StudyUID der referenzierten Studie |
hl7:code | CE | 1 … 1 | M |  |
@code | CONF | 1 … 1 | F | 55111-9
@codeSystem | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName | 1 … 1 | F | LOINC
@displayName | 1 … 1 | F | Current imaging procedure descriptions
hl7:title | ST | 1 … 1 | M |  |
| CONF |
Elementinhalt MUSS "Durchgeführte Untersuchung" sein
hl7:text | ED | 1 … 1 | M | Der Befundtext sollte in Abschnitte ( ) gegliedert sein. Vorgegebene Struktur für die Angaben zur Patientendosis über das medizinisch-radiologische Verfahren: Die effektive Dosis oder Parameter zur Patientendosis MÜSSEN im Textteil als Tabelle enthalten sein. |
hl7:author |  | 0 … * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 Author Body (DYNAMIC) |
hl7:informant |  | 0 … * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 Informant Body (DYNAMIC) |
hl7:entry |  | 0 … * |  | Im Falle eines Befundes für Röntgenaufnahmen, Computertomographie, Durchleuchtung, Interventionelle Radiologie oder Mammographie: Unabhängig von der Modalität zur Codierung des Dosisparameters nach DCM in Level 3. Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.183 Strahlenexposition Entry (DYNAMIC) |
hl7:entry |  | 0 … * |  | Im Falle eines Befundes der Nuklearmedizin: Codierung des applizierten Radiopharmakons. Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.184 Radiopharmakon Entry (DYNAMIC) |
hl7:entry |  | 0 … * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 Eingebettetes Objekt Entry (DYNAMIC) |
hl7:component |  | 0 … * |  | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des text-Elements in andere Sprachen. Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 Übersetzung (DYNAMIC) |
@typeCode | cs | 0 … 1 | F | COMP
@contextConductionInd | cs | 0 … 1 | F | true