Back To Index << Back To Templates

# Template Device Part Number Information Observation

Aus Publikation für Projekt Telemonitoring Episodenbericht | Release 1.11.0+20260427-1.2.1 vom 2026‑04‑27 08:27:55 | | | HTML erstellt am 2026‑04‑27 09:00:11

Id | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79 ref at-cda-bbr- | Gültigkeit ab | 2021‑02‑18 13:28:45
Status | Aktiv | Versions-Label | 1.1.0+20210218
Name | atcdabbr_entry_DevicePartNumberInformationObservation | Bezeichnung | Device Part Number Information Observation
Beschreibung
Die Device Part Number Information Observation dokumentiert die Teilenummer des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem Production Specification Attribut. Diese Information wird nicht übertragen von Bluetooth Low Energy health devices.
Kontext | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79
Klassifikation | CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt |
Benutzt von 1 Transaction und 5 Templates, Benutzt 0 Templates
Benutzt von | als | Name | Version
--- | --- | --- | ---
elgatgd-transaction-15 | Transaktion | Telemonitoring Episodenbericht (v1) | 2020‑06‑05 08:16:29
1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 | Containment | Device Information Organizer (1.1.1+20210831) | 2021‑08‑31 13:26:17
1.2.40.0.34.6.0.11.2.82 |  | Verwendete Geräte - kodiert (1.0.1) | 2026‑01‑14 09:20:18
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.3.0+20210622) | 2021‑04‑22 06:24:14
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (1.2.0+20210304) | 2021‑02‑11 09:01:26
1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 |  | Telemonitoring Episodenbericht (2020) | 2018‑07‑18 16:07:16
Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79 Device Part Number Information Observation (2020‑02‑19 12:42:35) ref at-cda-bbr-
Beispiel |
Beispiel
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"> <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.79"/> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/> <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.23" extension="2015-08-17"/> <hl7:code code="531973" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_PART: Part Number"> <cda:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/> <designation language="cs">designation</designation> </hl7:code> <hl7:text> <hl7:reference value="value"/> </hl7:text> <hl7:value xsi:type="ST">value</hl7:value></hl7:observation>
Item | DT | Kard | Konf | Beschreibung | Label
--- | --- | --- | --- | --- | ---
hl7:observation |  |  |  |  |
@classCode | cs | 1 … 1 | F | OBS
@moodCode | cs | 1 … 1 | F | DEF
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | HL7 Austria - Device Part Number Information Observation |
@root | uid | 1 … 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M |  |
@root | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17
@extension | st | 1 … 1 | F | 2015-08-17
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M | Device Information Observation |
@root | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17
@extension | st | 1 … 1 | F | 2015-08-17
hl7:templateId | II | 1 … 1 | M |  |
@root | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.23
@extension | st | 1 … 1 | F | 2015-08-17
hl7:code | CD.IPS | 1 … 1 | M |  |
@code | cs | 1 … 1 | F | 531973
@codeSystem | oid | 1 … 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24
@codeSystemName | st | 1 … 1 | F | MDC
@displayName | st | 1 … 1 | F | MDC_ID_PROD_SPEC_PART: Part Number
hl7:translation | CD | 0 … * |  | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. |
@code | cs | 1 … 1 | R |
@codeSystem | uid | 1 … 1 | R |
@codeSystemName | st | 0 … 1 |  |
@displayName | st | 0 … 1 |  |
ips:designation | ST | 0 … * |  | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. |
@language | cs | 1 … 1 | R |
hl7:text | ED | 1 … 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Teilenummer beinhaltet. |
hl7:reference | TEL | 1 … 1 | M |  |
@value | st | 1 … 1 | R |
hl7:value | ST | 1 … 1 | M |  |
@xsi:type |  | 1 … 1 | F | ST